|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bestelformulier FireMax EW30 ‘ZR’  (Glasplaatsing = glasdikte 32mm)  e-mail: [orders@duco.eu](mailto:orders@duco.eu) Fax: 0032/58-33 00 44 | Leveringsadres: | logo_duco_NEW |
| Klant: | Referentie: | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemene omschrijving | | | | | | | | | | | |
| Aantal | Afmeting | Kleur binnen | Kleur buiten | Sponning | Luchtspleet | Bediening | | Optioneel | Toevoeging op order | |
| Totaalmaat  (in mm) | Ral➀ | Ral➀ | 20 mm  (Standaard) | 15 mm  20 mm  25 mm | Type | Zijde➁ | ZR-klep |  | |
| **H**(endel)  **K**(oord)  **S**(tang) | **R**(echts)  **L**(inks)  **D**(ubbel) | Ja / Neen | Merk | Referentie |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |

➀ F1-uitvoering is niet mogelijk. Alternatief is Ral 9006.

➁ Klep wordt standaard gesplitst op 2000mm. Gezien FireMax EW30 ‘ZR’ een maximale breedte heeft van 1800mm is splitsing op aanvraag.

|  |  |
| --- | --- |
| Opmerkingen: | Handtekening: |